附件1

广州市财政农机购置补贴机具补贴额一览表

（2023年修订）

单位：元

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	市补贴额（省1.3倍）	市补贴额

（省1.7倍，农机合作社）	备注
一、耕整地机械	（一）耕地机械	1.犁	1.1	翻转犁,单体幅宽 35cm 及以上,3-4 铧	单体幅宽≥35cm；铧体个数 3-4 铧；具有翻转机构	3250	/	非通用类
2.旋耕机	2.1	单轴 1-1.5m 旋耕机	单轴；1m≤耕幅＜1.5m	429	/	通用类
2.2	单轴 1.5-2m 旋耕机	单轴；1.5m≤耕幅＜2m	1209	/	通用类
2.3	单轴 2-2.5m 旋耕机	单轴；2m≤耕幅＜2.5m	2340	/	通用类
2.4	单轴 2.5m 及以上旋耕机	单轴；耕幅≥2.5m	2990	/	通用类
2.5	1.2-2m 履带自走式旋耕机	型式:履带自走式;1.2m≤耕幅<2m；标定功率≥35kw、离地间隙≥280mm、履带节距≥90mm、履带宽度≥400mm)	11310	/	通用类
2.6	2m 及以上履带自走式旋耕机	型式:履带自走式;耕幅≥2m；标定功率≥35kw、离地间隙≥280mm、履带节距≥90mm、履带宽度≥400mm)	24830	/	通用类
3.微型耕耘机	3.1	功率 4kW以下微耕机	配套功率＜4kW	780	/	非通用类
3.2	功率 4kW 及以上微耕机	配套功率≥4kW	923	/	非通用类
一、耕整地机械
5.深松机	5.1	4-5 铲凿铲式深松机	深松部件 4、5 个；深松铲结构型式：凿铲 式；铲间距≥180mm	2210	/	通用类（深松铲结构型式含凿铲式和偏柱式混合型式。）
（二）整地机械	1.耙（限圆盘耙、驱动耙）	1.1	2m 以下驱动耙	作业幅宽＜2m	975	/	非通用类
1.2	2-3m 驱动耙	2m≤作业幅宽＜3m	1820	/	非通用类
1.3	2-3m 圆盘耙	2m≤作业幅宽<3m	1170	/	非通用类
1.4	3-3.5m 圆盘耙	3m≤作业幅宽<3.5m	2600	/	非通用类
1.5	3.5-4.5m 圆盘耙	3.5m≤作业幅宽<4.5m	3770	/	非通用类
1.6	4.5-6.5m 圆盘耙	4.5m≤作业幅宽<6.5m	7800	/	非通用类
1.7	4.5 及以上圆盘耙,耙片直径≥ 0.65m,有折叠装置	作业幅宽≥4.5m；耙片直径≥0.65m，有折 叠装置	13260	/	非通用类
（二）整地机械	2.埋茬起浆机	2.1	2.5m 及以上埋茬起浆机	工作幅宽≥2.5m；单轴或双轴	2600	/	非通用类
3.起垄机	3.1	1-2m 起垄机(含手扶拖拉机配套起垄 机)	1m≤作业幅宽＜2m	1300	/	非通用类
3.2	2-4m 起垄机	2m≤作业幅宽＜4m	1690	/	非通用类
（三）耕整地联合作业机械（可含施肥功能）	1.联合整地机	1.1	2.5m 及以上双轴联合整地机	作业幅宽≥2.5m；双轴	4030	/	非通用类
二、种植施肥机械	（一）种子播前处理和育苗机械设备	3.育秧（苗）播种设备	3.1	生产率 500(盘/小时)及以上秧盘播种成套设备	生产率≥500(盘/小时)；含铺底土、播种、 洒水、覆土功能	4680	6120	非通用类
3.2	生产率 500(盘/h)及以上气力式钵体苗盘蔬菜播种机	播种合格率≥90%；种子破损率≤0.5%；生 产率≥500(盘/h)；型式：气吸式；适用于蔬菜种子	17160	22440	非通用类
二、种植施肥机械
3.3	生产率 500(盘/h)及以上气力式钵 体苗盘蔬菜播种成套设备	播种合格率≥90%；种子破损率≤0.5%；生 产率≥500(盘/h)；型式：气吸式；适用于 蔬菜种子；配备碎土上土、输送、铺土、 覆土、镇压功能	20540	26860	非通用类
（二）播种机械	2.穴播机	2.1	8 行及以上水稻（水旱）穴播机	8 行及以上；不带动力	2600	/	非通用类
2.2	8 行及以上， 自走四轮乘坐式水稻 （水旱）穴播机	8 行及以上；自走四轮乘坐式（专用底盘）	23400	30600	非通用类
2.3	6 行及以上，轻便自走式水稻直播机	自带动力；播种行数 6 行及以上	6370	8330	非通用类
（四）栽植机械	1.插秧机	1.1	4 行手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；4 行	6370	/	通用类
二、种植施肥机械	（四）栽植机械	1.插秧机	1.2	6 行及以上手扶步进式水稻插秧机	手扶步进式；6 行及以上	8060	/	通用类
1.3	6 行及以上独轮乘坐式水稻插秧机	独轮乘坐式；6 行及以上	5460	/	通用类
1.4	4—5 行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；4、5 行	20540	26860	通用类
1.5	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；6-7 行	42900	56100	通用类
1.6	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；8 行及以上	48620	63580	通用类
2.抛秧机	2.1	13 行及以上四轮乘坐式水稻有序抛秧机	四轮乘坐式；13 行及以上	48620	/	非通用类
3.移栽机	3.1	2 行及以上钵苗蔬菜移栽机	乘坐式； 自带动力；2 行及以上；蔬菜钵 苗移栽；株距可调	37700	49300	非通用类
3.2	6 行及以上四轮乘坐式水稻钵苗移栽机	四轮乘坐式；6 行及以上；水稻钵苗移栽； 株距可调	42900	56100	非通用类
（五）施肥机械	3.侧深施肥装置	3.1	6 行及以上水稻侧深施肥装备	行数≥6 行，定位、定量深施	7800	10200	非通用类
三、田间管理机械	（一）中耕机械	2.田园管理机	2.1	功率 4kW 及以上田园管理机	配套功率≥4kW	1040	/	非通用类
三、田间管理机械	（二）植保机械	1.喷雾机	1.1	行走功率≥18 马力,喷幅≥35m,药箱容积≥300L自走式风送喷雾机	行走功率≥18 马力；四轮驱动自走式或履带自走式； 药箱容积≥300L；喷幅≥35m	15600	20400	非通用类
（二）植保机械	1.喷雾机	1.2	11-18 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11 马力＜功率＜18 马力；药箱≥200L；喷杆长度≥8m；离地间隙≥0.8m；型式： 自走式；四轮驱动；四轮转向	3120	4080	通用类
1.3	50-100 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50 马力≤功率＜100 马力；药箱≥700L； 喷杆长度≥10m；离地间隙≥0.8m；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	18720	24480	通用类
2.植保无人驾驶航空器	2.1	10-20L 多旋翼植保无人驾驶航空器	10L≤药液箱额定容量＜20L； 多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池 2 组及以上；具有避 障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	7800	/	通用类 1.多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼（含两个）组成，并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。2.智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成，具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。3.避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时归避的系统，通常有前避障、前后避障或绕障，不含使用航线规划绕障。
2.2	20-30L 多旋翼植保无人驾驶航空器	20L≤药液箱额定容量＜30L； 多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池 2 组及以上；具有避 障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	11700	/
2.3	30L 及以上多旋翼植保无人驾驶航 空器	药液箱额定容量≥30L；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统， 含智能电池 2 组及以上；具有避障系统； 具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	15600	/
（二）植保机械	2.植保无人驾驶航空器	2.4	15L-25L 单旋翼植保无人驾驶航空 器	15L≤药液箱额定容量＜25L； 单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池 2 组及以上；具有避 障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	11700	/
2.5	25L 及以上单旋翼植保无人驾驶航 空器	药液箱额定容量≥25L；单旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统， 含智能电池 2 组及以上；具有避障系统； 具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	15600	/
三、田间管理机械	（三）修剪防护管理机械	1.修剪机	1.1	单人手提式茶树修剪机	自带动力；单人操作；作业幅宽＜1m	312	/	非通用类
1.2	双人平行式茶树修剪机	自带动力；双人操作；作业幅宽≥1m	910	/	非通用类
1.3	电动果树修剪机（电池额定容量≥ 2Ah，额定电压≥16.8V， 最大剪切 直径≥25mm）	锂电池 2 组，每组电池额定容量≥2Ah，额定电压≥16.8V，最大剪切直径≥25mm	390	/	非通用类
1.4	电动果树修剪机(电池容量≥4AH； 额定电压≥24V；最大剪切直径≥ 40mm)	锂电池 2 组，每组电池额定容量≥4AH；额定电压≥24V；最大剪切直径≥40mm	650	/	非通用类
4.农用升降作业平台	4.1	举升负载量 180kg 及以上自走式果园作业平台	举升负载量≥180kg；剪叉式或液压导轨式升降机构；自走式；配套动力≥5.0kW；专用底盘	10400	13600	非通用类
五、收获机械	（一）粮食作物收获机械	3.脱粒机	3.1	生产率 300kg/h 及以上稻麦脱粒机	生产率≥300kg/h	312	/	非通用类
4.谷物联合收割机	4.1	0.3-0.6kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含 0.3-1.0kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	0.3kg/s≤喂入量＜0.6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	5200	6800	待部批复后执行，非通用类
4.2	0.6—1kg/s 自走履带式谷物联合收 割机（全喂入）,包含 1—1.5kg/s 自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	0.6kg/s≤喂入量＜1kg/s，1kg/s≤水稻机 喂入量＜1.5kg/s；自走履带式；喂入方式： 全喂入	9750	12750	通用类
4.3	1—1.5kg/s 自走履带式谷物联合收 割机（全喂入）,包含 1.5—2.1kg/s 自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	1kg/s≤喂入量＜1.5kg/s，1.5kg/s≤水稻 机喂入量＜2.1kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	10920	14280	通用类
4.4	1.5—2.1kg/s 自走履带式谷物联合 收割机（全喂入）,包含 2.1—3kg/s 自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	1.5kg/s≤喂入量＜2.1kg/s，2.1kg/s≤水 稻机喂入量＜3kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	14690	19210	通用类
五、收获机械	（一）粮食作物收获机械	4.谷物联合收割机	4.5	2.1—3kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入）,包含 3—4kg/s 自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	2.1kg/s≤喂入量＜3kg/s，3kg/s≤水稻机 喂入量＜4kg/s； 自走履带式；喂入方式： 全喂入	31980	41820	通用类
4.6	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机（全喂入）,包含 4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机（全喂入）	3kg/s≤喂入量＜4kg/s， 水稻机喂入量≥4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	37440	48960	通用类
4.7	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合 收割机（全喂入）	喂入量≥4kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	40690	53210	通用类
4.8	3 行 35 马力及以上半喂入联合收割机	收获行数：3 行；喂入方式：半喂入；功率≥35 马力	22880	29920	通用类
4.9	4 行及以上 35 马力及以上半喂入联合收割机	收获行数≥4 行；喂入方式：半喂入；功率≥35 马力	65000	85000	通用类
（四）糖料作物收获机械	3.甘蔗联合收获机	3.1	120kW-220kW 切段式甘蔗联合收获机	切段式；120kW≤功率<220kW；额定喂入量≥5kg/s	377000	/	非通用类
五）果菜茶烟 草药收获机械	1.叶类采收机	1.1	单人采茶机	单人操作	312	/	非通用类
1.2	双人采茶机	双人操作	910	/	非通用类
4.根（茎）类收获机	4.1	0.7-1m 分段式薯类收获机	分段收获；0.7m≤作业幅宽＜1m	1430	1870	非通用类
4.2	1-1.5m 分段式薯类收获机	分段收获；1m≤作业幅宽＜1.5m	2600	3400	非通用类
（六）秸秆收集处理机械	1.秸秆粉碎还田机	1.1	1—1.5m 秸秆粉碎还田机	1m≤作业幅宽＜1.5m	1170	/	通用类
1.2	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	1.5m≤作业幅宽＜2m	2340	/	通用类
1.3	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	2m≤作业幅宽＜2.5m	2730	/	通用类
1.4	2.5m 及以上秸秆粉碎还田机	作业幅宽≥2.5m	3510	/	通用类
七、田间监测及作业监 控设备	（一）田间作业监控设备	1.辅助驾驶（系统）设备	1.1	电动方向盘,直线精度±5cm 的北斗 导航辅助驾驶系统	电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统，直线精度±5cm	7800	10200	非通用类
九、饲料（草）收获加工运输设备	（一）饲料（草）收获机械	3.打（压）捆机	3.1	压缩室截面积（宽×高）0.154m2 及 以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积(宽×高)≥0.154m2； 打结器数量≥2 个；捡拾宽度≥1.7m	21190	/	通用类
3.2	压缩室截面积（宽×高）0.162m2 及 以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积(宽×高)≥0.162m2；打结器数量≥2 个；捡拾宽度≥2.2m	28080	/	通用类
5.青（黄）饲料收获机	5.1	1.1-2.1m 悬挂双圆盘式青饲料收获 机	悬挂双圆盘式；1.1m≤割幅＜2.1m	11700	/	通用类
5.2	2-2.6m 自走圆盘式青饲料收获机	自走圆盘式；2m≤割幅＜2.6m；籽粒破碎机构：无或非对辊式；配套发动机功率≥ 110kW	74100	/	通用类
（二）饲料（草）加工机械	3.饲料（草）粉碎机	3.1	400mm 以下饲料粉碎机	转子直径＜400mm	260	/	通用类
3.2	400-550mm 饲料粉碎机	400mm≤转子直径＜550mm	780	/	非通用类
3.3	2-4t/h 揉丝机	2t/h≤干草（含水率≤17%）生产率＜4t/h	520	/	非通用类
3.4	4-6t/h 揉丝机	4t/h≤干草（含水率≤17%）生产率＜6t/h	702	/	非通用类
5.饲料混合机	5.1	2m³以下混合机	混合室容积＜2m³；卧式；单轴	2470	/	非通用类
5.2	立式混合机	立式混合机	1430	/	非通用类
十、畜禽养殖机械	（二）畜禽繁育设备	1.孵化机	1.1	10000-20000 枚孵化机	10000枚≤蛋容量＜20000 枚	6240	/	非通用类
1.2	20000-50000 枚孵化机	20000枚≤蛋容量＜50000 枚	9360	/	非通用类
1.3	50000 枚及以上孵化机	蛋容量≥50000 枚	19500	/	非通用类
（三）饲养设备	1.喂(送)料机	1.1	三层行车式喂料机	行车式；喂料机层数：3层；料斗数量：6个；料斗行程距离≥50m；含电机、驱动装 置、控制装置	5720	/	非通用类
十、畜禽养殖机械	（三）饲养设备	1.喂(送)料机	1.2	四层行车式喂料机	行车式；喂料机层数：4层；料斗数量：8个；料斗行程距离≥50m；含电机、驱动装 置、控制装置	7020	/	非通用类
1.3	料箱容积 60 升及以上自动干湿料喂料机	自动控制；料箱容积≥60L；食槽材质：304不锈钢；控制器型式：单片机等	1040	/	非通用类
1.4	50—100m 塞盘链式送料机	塞盘链式；塞盘直径≥40mm；50m≤料管长 度<100m；含电机、料斗、驱动装置、控制装置	4420	/	非通用类
1.5	100—200m 塞盘链式送料机	塞盘链式；配套电机功率≥1.5kW；塞盘直径≥40mm；100m≤料管长度<200m；含电机、 料斗、驱动装置、控制装置	9620	/	非通用类
1.6	200m 以上塞盘链式送料机	塞盘链式；配套电机功率≥1.5kW；塞盘直径≥40mm；料管长度≥200m；；含电机、 料斗、驱动装置、控制装置	10530	/	非通用类
十一、畜禽产品采集储 运设备	（一）畜禽产品采集设备	2.挤奶机	2.1	20 杯组及以上并列（转盘）式挤奶 机	杯组数≥20；型式：并列（转盘）式；脉动器型式：电子；计量方式：电子计量； 脱杯方式： 自动	156000	/	通用类
十二、畜禽养殖废弃物 及病死畜禽处理设备	（一）畜禽粪污资源化利用设备	1.清粪机	1.1	1.5kW 及以上刮板式清粪机	刮板式；电机额定功率≥1.5kW；刮粪板数量≥2；工作幅宽（刮板宽度）≥1m	1170	/	非通用类
1.2	1.5kW 及以上不锈钢刮板式清粪机	不锈钢刮板式；电机额定功率≥1.5kW；刮粪板数量≥2；工作幅宽（刮板宽度）≥1m	1690	/	非通用类
1.3	90—200m²输送带式清粪机	输送带式；90m²≤输送带面积＜200m²	2600	/	非通用类
1.4	200—300m²输送带式清粪机	输送带式；200m²≤输送带面积＜300m²	4290	/	非通用类
1.5	400—500m²输送带式清粪机	输送带式；400m²≤输送带面积＜500m²	7150	/	非通用类
2.畜禽粪污固液分离机	2.1	电机总功率 5-10kW 固液分离机	5kW≤电机总功率＜10kW	4550	/	非通用类
3.畜禽粪便发酵处理设备	3.1	30—50m³罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；30m³≤盛料容器容积＜50m³	78000	/	非通用类
3.2	50—80m³罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；50m³≤盛料容器容积＜80m³	117000	/	非通用类
3.3	80—100m³罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；80m³≤盛料容器容积＜100m³	156000	/	非通用类
3.4	100m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	罐式；盛料容器容积≥100m³	195000	/	非通用类
十二、畜禽养殖废弃物 及病死畜禽处理设备	（一）畜禽粪污资源化利用设备	5.畜禽粪便翻堆设备	5.1	4m 及以上电动有机废弃物好氧发酵翻堆机	工作幅宽≥4m；配套动力型式：电动机； 配套总功率≥12kW	5200	/	非通用类
5.2	翻堆高度（深度）1.5m 及以上电动 有机废弃物好氧发酵翻堆机	工作幅宽≥0.9m；配套动力型式：电动机； 配套总功率≥23kW；物料最大堆放高度（深度） ≥1.5m	6500	/	非通用类
（二）病死畜禽 储运及处理设备	1.病死畜禽处理设备	1.1	0.5—1m³降解式病死畜禽无害化处 理	降解法；0.5m³≤箱体容积＜1m³	2600	/	非通用类
1.2	1—2m³降解式病死畜禽无害化处理	降解法；1m³≤箱体容积＜2m³	5200	/	非通用类
1.3	2—3m³降解式病死畜禽无害化处理 设备	降解法；2m³≤箱体容积＜3m³	7800	/	非通用类
1.4	3m³及以上降解式病死畜禽无害化处理设备	降解法；箱体容积≥3m³	15600	/	非通用类
十三、水产养殖机械	（一）水产养殖成套设备	1.网箱养殖装置	1.1	集装箱养殖设备	符合20 呎集装箱规格要求（尺寸规格：长 6.1m,宽 2.4m，高 2.8m）；主要受力构件采用集装箱专用角件，主体结构采用高强度、耐候耐腐蚀的集装箱专用钢材SPA-H， 或等同质量及以上的钢材。（含安装、调试等） (集装箱数量≥5 组.需配备水泵、干湿分离器、臭氧机及箱体里进出水、气循环套体等，符合养殖鱼类环境要求。)	11700	/	非通用类
（二）投饲机械	1.投(饲)饵机	1.1	风送式投饲机	送料风机≥1.5kW，每小时投饲量≥300kg，料箱容量≥300kg	2080	/	非通用类（2023年新增）
1.2	离心式投饲机	电机功率≥120W，每小时投送量≥150kg	221	/	非通用类（2023年新增）
十三、水产养殖机械	（三）水质调控 设备	1.增氧机	1.1	普通型增氧机	普通型增氧机	468	/	非通用类
1.2	微孔曝气式增氧机	曝气式增氧机；功率≥1kW	1092	/	非通用类
1.3	永磁电机增氧机	永磁电机；电机动力≥1.1kW	637	/	非通用类（2023年新增）
2.水质调控监控设备	2.1	水产养殖水质监控设备	通道数≥2；溶解氧误差≤±0.5mg/L；温度误差≤±1℃；酸碱度pH误差≤±0.2。监控设备:有断电、缺相报警功能	1053	/	非通用类（2023年新增）
十六、粮油糖初加工机 械	（一）粮食初加工机械	2.谷物（粮食）干燥机	2.1	批处理量 2—4t 循环式谷物烘干机	2t≤批处理量＜4t；循环式	8320	10880	通用类
2.2	批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机	4t≤批处理量＜10t；循环式	20670	27030	通用类
2.3	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干 机	10t≤批处理量＜20t； 循环式	29380	38420	通用类
2.4	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	20t≤批处理量＜30t； 循环式	37700	49300	通用类
2.5	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批处理量≥30t；循环式	60970	79730	通用类
3.碾米机	3.1	2.2kW及以上碾米机	配套功率≥2.2kW；含电机、碾米装置	390	/	非通用类
3.2	7.5kW及以上碾米加工成套设备	配套总功率≥7.5kW；含砻谷机、清理设备、 碾米机、谷糙分离机、抛光机	7800	/	非通用类
4.粮食色选机	4.1	执行单元数 60-300 大米色选机	60≤执行单元数<300；适用大米色选	17290	/	非通用类
4.2	执行单元数 300-450 大米色选机	300≤执行单元数≤450； 适用大米色选	39000	/	非通用类
4.3	执行单元数大于 450 大米色选机	执行单元数>450；适用大米色选	49400	/	非通用类
4.4	60—150 单元 CCD 图像传感器杂粮 色选机	60≤执行单元数<150；应用 CCD图像传感器技术；适用杂粮色选	17290	/	非通用类
4.5	150—300 单元 CCD 图像传感器杂粮 色选机	150≤执行单元数<300；应用 CCD图像传感器技术；适用杂粮色选	18980	/	非通用类
4.6	执行单元数 300-450 杂粮色选机	300≤执行单元数≤450； 适用杂粮色选； 适用杂粮色选	37050	/	非通用类
4.7	执行单元数大于 450 杂粮色选机	执行单元数>450；适用杂粮色选	49400	/	非通用类
十八、果菜茶初加工机械	（一）果蔬初加工机械	1.果蔬分级机	1.1	机械鲜果分选,生产率 3t/h 及以上水果分级机	机械鲜果分选；生产率≥3t/h	8450	/	非通用类
1.2	光电式重量分选，分级数 8—16 级，生产率 3t/h 及以上水果分级机	光电式重量分选；8≤分选等级数＜16；生产率≥3t/h	28080	/	非通用类
1.3	光电式重量分选,分级数 16 级及以上,生产率 5t/h 及以上水果分级机	光电式重量分选；分级数≥16；生产率≥ 5t/h	65000	/	非通用类
3.水果打蜡机	3.1	生产率≥3t/h 的打蜡机	生产率≥3t/h；提升机构、清洗烘干机、 打蜡机	35100	/	非通用类
4.果蔬干燥机	4.1	容积1—5m³热泵型厢式果蔬烘干机	1m³≤有效烘干容积＜5m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥2.1kW	1560	/	非通用类（2023年新增）
4.2	容积5—20m³热泵型厢式果蔬烘干机	5m³≤有效烘干容积＜20m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥2.4kW	7150	/	非通用类（2023年新增）
4.3	容积20—40m³热泵型厢式果蔬烘干机	20m³≤有效烘干容积＜40m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥4.5kW	9750	/	非通用类（2023年新增）
4.4	容积40m³及以上热泵型厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m³；结构型式：厢式；热源装置：热泵；热泵额定功率（不含电辅助加热）≥9kW	12350	/	非通用类（2023年新增）
8.果蔬冷藏保鲜设备	8.1	库容 50-100m³简易保鲜储藏设备	50m³≤库容＜100m³，机组总功率≥2kW	14430	/	非通用类
8.2	库容 100-300m³简易保鲜储藏设备	100m³≤库容＜300m³，机组总功率≥3.5kW	16770	/	非通用类
8.3	库容 300-500m³简易保鲜储藏设备	300m³≤库容＜500m³，机组总功率≥8kW	35490	/	非通用类
8.4	库容 500-1000m³简易保鲜储藏设备	500m³≤库容＜1000m³，机组总功率≥13kW	39000	/	非通用类
十八、果菜茶初加工机 械	（二）茶叶初加工机械	1.茶叶杀青机	1.1	燃气式杀青机	杀青方式：燃气式	2080	/	非通用类
1.2	滚筒直径 40-60cm 杀青机	40cm≤滚筒直径＜60cm	2340	/	非通用类
1.3	滚筒直径 60cm 及以上杀青机	滚筒直径≥60cm	3380	/	非通用类
2.茶叶揉捻机	2.1	揉筒直径 35-50cm 揉捻机	35cm≤揉筒直径＜50cm	1560	/	非通用类
2.2	揉筒直径 50-60cm 揉捻机	50cm≤揉筒直径＜60cm	2600	/	非通用类
2.3	揉筒直径 60cm 及以上揉捻机(含揉 捻机组)	揉筒直径≥60cm	4940	/	非通用类
4.茶叶理条机	4.1	锅槽面积 0.5-1 m²理条烘干机	理条烘干机；0.5 m²≤锅槽面积＜1 m²	1300	/	非通用类
5.茶叶炒（烘）干机	5.1	非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒 制机)	非全自动茶叶炒干机（扁形茶炒制机）	1820	/	非通用类
5.2	烘干面积 10 m²以下百叶式茶叶烘干机	百叶式茶叶烘干机；烘干面积＜10 m²	1300	/	非通用类
5.3	烘干面积 10 m²及以上连续自动式茶叶烘干机	连续自动式茶叶烘干机；烘干面积≥10 m²	13780	/	非通用类
6.茶叶清选机	6.1	其他茶叶筛选机	其他茶叶筛选机	2340	/	非通用类
7.茶叶色选机	7.1	执行单元数 60-128 个的茶叶色选机	60个应用 CCD 图像传感器技术＜执行单元数＜128 个应用 CCD 图像传感器技术	20020	/	非通用类
7.2	执行单元数 128-256 个的茶叶色选机	128 个应用 CCD 图像传感器技术≤执行单元数＜256 个应用 CCD 图像传感器技术	27560	/	非通用类
7.3	执行单元数 256 个及以上的茶叶色选机	执行单元数≥256 个应用 CCD 图像传感器技术	65000	/	非通用类
7.茶叶色选机	7.1	执行单元数 60-128 个的茶叶色选机	60个应用 CCD 图像传感器技术＜执行单元数＜128 个应用 CCD 图像传感器技术	20020	/	非通用类
7.2	执行单元数 128-256 个的茶叶色选 机	128 个应用 CCD 图像传感器技术≤执行单元数＜256 个应用 CCD 图像传感器技术	27560	/	非通用类
7.3	执行单元数 256 个及以上的茶叶色 选机	执行单元数≥256 个应用 CCD 图像传感器技术	65000	/	非通用类
二十、农用动力机械	（一）拖拉机	1.轮式拖拉机	1.1	100 马力及以上两轮驱动拖拉机	功率≥100 马力；驱动方式:两轮驱动	20800	27200	通用类
1.2	20 马力以下四轮驱动拖拉机	功率＜20 马力；驱动方式：四轮驱动	1430	/	通用类
1.3	20-30 马力四轮驱动拖拉机	20 马力≤功率＜30 马力；驱动方式：四轮驱动	4420	/	通用类
1.4	30-40 马力四轮驱动拖拉机	30 马力≤功率＜40 马力；驱动方式：四轮驱动	7800	/	通用类
1.5	40—50 马力四轮驱动拖拉机	40 马力≤功率＜50 马力；驱动方式：四轮驱动；	8580	/	通用类
1.6	50—60 马力四轮驱动拖拉机	50 马力≤功率＜60 马力；驱动方式：四轮驱动；	9360	/	通用类
1.7	60—70 马力四轮驱动拖拉机	60 马力≤功率＜70 马力；驱动方式：四轮驱动；	10400	/	通用类
1.8	70—80 马力四轮驱动拖拉机	70 马力≤功率＜80 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥36kg/kW	13260	/	通用类
1.9	80—90 马力四轮驱动拖拉机	80 马力≤功率＜90 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥36kg/kW	15990	/	通用类
1.1	80—90 马力四轮驱动动力换挡拖 拉机	80 马力≤功率＜90 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥36kg/kW	18590	/	通用类
1.11	90—100 马力四轮驱动拖拉机	90 马力≤功率＜100 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥36kg/kW	18590	24310	通用类
1.12	90—100 马力四轮驱动动力换挡拖 拉机	90马力≤功率＜100马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥36kg/kW	21190	27710	通用类
1.13	100—120 马力四轮驱动拖拉机	100 马力≤功率＜120 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW	21190	27710	通用类
1.14	100—120 马力四轮驱动动力换挡 拖拉机	100马力≤功率＜120马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW	23790	31110	通用类
1.15	120—140 马力四轮驱动拖拉机	120 马力≤功率＜140 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW	27560	36040	通用类
1.16	120—140 马力四轮驱动动力换挡 拖拉机	120马力≤功率＜140马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW	30160	39440	通用类
1.17	140—160 马力四轮驱动拖拉机	140 马力≤功率＜160 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW	33540	43860	通用类
二十、农用动力机械	（一）拖拉机	1.轮式拖拉机	1.18	140—160 马力四轮驱动动力换挡 拖拉机	140马力≤功率＜160马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW	37050	48450	通用类
1.19	160—180 马力四轮驱动拖拉机	160 马力≤功率＜180 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW	39520	51680	通用类
1.2	160—180马力四轮驱动动力换挡 拖拉机	160马力≤功率＜180马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW	43030	56270	通用类
1.21	180—200 马力四轮驱动拖拉机	180 马力≤功率＜200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW	44330	57970	通用类
1.22	180—200马力四轮驱动动力换挡 拖拉机	180马力≤功率＜200马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW	47840	62560	通用类
1.23	200 马力及以上四轮驱动拖拉机	功率≥200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量≥39kg/kW	54730	71570	通用类
1.24	200 马力及以上四轮驱动动力换挡 拖拉机	功率≥200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；最小使用比质量≥39kg/kW	58240	76160	通用类
2.手扶拖拉机	2.1	11 马力及以上直联传动手扶拖拉机	传动方式：直联传动；功率≥11 马力	2470	/	非通用类
3.履带式拖拉机	3.1	80-100 马力重型履带式拖拉机	80 马力≤功率＜100 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥6000kg	61360	80240（90马力以上）	通用类
3.2	100-130 马力重型履带式拖拉机	100 马力≤功率＜130 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥6500kg	75790	99110	通用类
3.3	130-160 马力重型履带式拖拉机	130 马力≤功率＜160 马力；驱动方式：履带式；最小使用质量≥7000kg	106860	139740	通用类
3.4	160 马力及以上重型履带式拖拉机	160 马力≤功率；驱动方式：履带式；最小使用质量≥8000kg	133380	174420	通用类
3.5	50-70 马力差速转向履带式拖拉机	50马力≤功率＜70马力；驱动方式： 履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动力标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW	27560	/	差速式转向是指用于液压机械双功率流驱动差速转向机构，实现履带车辆转向的差速式转向系统。
二十、农用动力机械	（一）拖拉机	3.履带式拖拉机	3.6	70-90 马力差速转向履带式拖拉机	70马力≤功率＜90马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动力标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW	33930	/
3.7	90-110 马力差速转向履带式拖拉机	90马力≤功率＜110马力；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70%发动力标定功率；最小使用比质量≥35kg/kW	44980	58820
3.8	110 马力及以上差速转向履带式拖 拉机	110马力≤功率；驱动方式：履带式；转向型式：差速式转向；最大牵引功率≥70% 发动力标定功率；最小使用比质量≥45kg/kW	44980	58820	通用类
3.9	50-70 马力轻型履带式拖拉机	50马力≤功率＜70马力；驱动方式：履带式，橡胶履带	18720	/	通用类
3.1	70-100 马力轻型履带式拖拉机	70马力≤功率≤100马力；驱动方式：履带式，橡胶履带	22360	29240（90马力以上）	通用类
二十一、农用搬运机械	（一）农用运输机械	1.轨道运输机	1.1	自走式平地轨道运输机	包含驱动传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式：自走式；配套动力类型：汽油机、柴油机或电动机（动力为电动机时，功率≥0.35kW，电池容量≥20A ·h）；结构型式：双向；轨道长度≥50 米；轨道型式：齿条式、平面导轨式、打孔式、其他式；额定装载质量≥200kg；轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢、ML04Al 冷镦钢或 45 号中碳钢；轨道壁厚≥2.3mm	1300 元+13元/米（轨道 长度）	/	非通用类
1.2	自走式山地轨道运输机	包含驱动传动装置、载物货厢、轨道。 驱动型式：自走式；配套动力类型：汽油机、柴油机或电动机（动力为电动机时，功率≥2.2kW，电池容量≥40A ·h）；最大爬坡度≥35°；结构型式：双向；轨道长度≥100 米； 轨道型式：齿条式、打孔式；额定装载质量≥200kg；轨道材料型号：Q235（镀锌）碳素结构钢、ML04Al 冷镦钢或 45 号中碳钢；轨道 壁厚≥2.5mm	3900 元+39元/米（轨道 长度）	/	非通用类
二十一、农用搬运机械	（一）农用运输机械	1.轨道运输机	1.3	牵引式山地轨道运输机	包含牵引传动装置、载物货厢、轨道。 驱动型式：牵引式；配套动力类型：电动机；功率≥3kW；最大爬坡度≥35°；轨道长度≥100 米；轨道型式：平面导轨式；额定装载质量≥200kg；轨道材料型号：Q235 （镀锌）碳素结构钢、ML04Al 冷镦钢或 45号中碳钢；单轨轨道壁厚≥2.5mm、双轨轨道壁厚≥1.5mm	2600 元+39元/米（轨道 长度）	/	非通用类
二十二、农用水泵	（一）农用水泵	1.潜水电泵	1.1	2.2-7.5kW 潜水泵	2.2kW≤电机功率＜7.5kW	234	/	非通用类
1.2	7.5-9.2kW 潜水泵	7.5kW≤电机功率＜9.2kW	663	/	非通用类
2.地面泵（机组）	2.1	汽油机轻小型机组式喷灌机	汽油机；轻小型机组式喷灌机	312	/	非通用类
二十三、设施环境控制 设备	（一）设施环境控制设备	3.湿帘降温设备	3.1	4m²及以上湿帘降温设备	功率≥1.1kW，水帘面积≥4m²	1014	/	非通用类
注：机具的大类、小类、品目和档次编号与农业农村部农业机械化总站发布的通知保持一致， 以便对照和后续增加分档。

附件2

广州市财政农机购置补贴机具补贴额一览表

（粮油安全生产保障的优机优补产品）

单位：元

大类	小类	品目	档次编号	档次名称	基本配置和参数	市补贴额（省1.3倍）	市补贴额（省1.7倍，农机合作社）	备注
二、种植施肥机械	（二）播种机械（可含施肥功能）	2.单粒（精密）播种机	3.1	2-3行指夹式高性能单粒（精密）播种机	播种行数2、3行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端	1950	/	非通用类
3.2	4-5行指夹式高性能单粒（精密）播种机	播种行数4、5行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端	3250	/	非通用类
3.3	6行及以上指夹式高性能单粒（精密）播种机	播种行数≥6行；排种器为指夹式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥6km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端	6760	/	非通用类
3.4	2-3行气力式高性能单粒（精密）播种机	播种行数2、3行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端	2470	/	非通用类
3.5	4-5行气力式高性能单粒（精密）播种机	播种行数4、5行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端	4030	/	非通用类
3.6	6行及以上气力式高性能单粒（精密）播种机	播种行数≥6行；排种器为气力式；独立无级或多级镇压机构；最低作业速度≥8km/h；单体独立同步仿形；配置播种作业监测终端	8320	/	非通用类
二、种植施肥机械	（三）耕整地播种作业机械（可含施肥功能）	2.铺膜（带）播种机	3.1	2-3行普通排种器铺膜播种机	普通排种器;播种行数2、3行	650	/	非通用类
3.2	4-5行普通排种器铺膜播种机	普通排种器;播种行数4、5行	130	/	非通用类
3.3	6行及以上普通排种器铺膜播种机	普通排种器;播种行数≥6行	1950	/	非通用类
3.4	2-3行精量排种器铺膜播种机	精量排种器;播种行数2、3行	1690	/	非通用类
3.5	4-5行精量排种器铺膜播种机	精量排种器;播种行数4、5行	2990	/	非通用类
3.6	6-10行精量排种器铺膜播种机	精量排种器;6行≤播种行数≤10行	5720	/	非通用类
3.7	11行及以上精量排种器铺膜播种机	精量排种器;播种行数≥11行	7800	/	非通用类
3.秸秆还田整地播种机	3.1	6行及以下整地施肥播种机	工作行数≤6行	520	/	非通用类
3.2	7-11行整地施肥播种机	7行≤播种行数≤11行	1040	/	非通用类
3.3	12行及以上整地施肥播种机	工作行数≥12行	1430	/	非通用类
五、收获机械	（一）粮食作物收获机械	6.薯类收获机	6.1	0.7m以下分段式薯类收获机	分段收获;作业幅宽<0.7m	494	646	非通用类
6.2	薯类联合收获机	联合收获,包含挖掘、清选分离、输送等功能,含杂率≤4.0%	20800	27200	非通用类
7.薯类打（杀）秧机	7.1	工作幅宽90—140cm薯类杀秧（切蔓）机	90cm≤工作幅宽<140cm	1950	/	非通用类
7.2	工作幅宽140cm及以上薯类杀秧（切蔓）机	工作幅宽≥140cm	2535	/	非通用类
（三）油料作物收获机械	1花生收获机	1.1	联合收获机（履带式）	自走履带式，含挖掘、摘果、清选、集果等功能；工作幅宽≥500mm；功率≥20kW	29900	39100	非通用类
1.2	联合收获机(轮式)	自走轮式，含挖掘、摘果、清选、集果等功能；工作幅宽≥500mm；功率≥20kW	27300	35700	非通用类
4.大豆收获专用割台	4.1	1.5m及以上大豆收获专用割台	工作幅宽≥1500mm；拨禾轮拨指材料：非金属	1300	/	非通用类
4.2	2.5-5m大豆收获挠性专用割台	2500mm≤工作幅宽＜5000mm；结构型式：全喂入挠式，滑板数量不少于3段；仿形机构型式：四连杆机械仿形或电液控制液压仿形；仿形量(垂直水平面方向）≥90mm	7800	/	非通用类
4.3	5m及以上大豆收获挠性专用割台	工作幅宽≥5000mm；结构型式：全喂入挠式，滑板数量不少于3段；仿形机构型式：四连杆机械仿形或电液控制液压仿形；仿形量(垂直水平面方向)≥90mm	13000	/	非通用类
五、收获机械	（三）油料作物收获机械	5.大豆收获机	5.1	1.5-2kg/s自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入；1.5kg/s≤喂入量＜2kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	10010	/	非通用类
5.2	2-3kg/s自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入；2kg/s≤喂入量＜3kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	15210	/	非通用类
5.3	3-4kg/s自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入；3kg/s≤喂入量＜4kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	16770	/	非通用类
5.4	4-5kg/s自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入；4kg/s≤喂入量＜5kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	17550	/	非通用类
5.5	5-6kg/s自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入；5kg/s≤喂入量＜6kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	46280	/	非通用类
5.6	6-7kg/s自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入；6kg/s≤喂入量＜7kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	49270	/	非通用类
5.7	7kg/s及以上自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入；喂入量≥7kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	52390	/	非通用类
5.8	0.6-1kg/s自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；0.6kg/s≤喂入量＜1kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	9750	/	非通用类
5.9	1-1.5kg/s自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；1kg/s≤喂入量＜1.5kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	11960	/	非通用类
5.1	1.5-2.1kg/s自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；1.5kg/s≤喂入量＜2.1kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	17940	/	非通用类
5.11	2.1-3kg/s自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；2.1kg/s≤喂入量＜3kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	31980	/	非通用类
5.12	3-4kg/s自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；3kg/s≤喂入量＜4kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	37440	/	非通用类
5.13	4kg/s及以上自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；喂入量≥4kg/s；拨禾轮型式：弹齿式	40690	/	非通用类